# Stacionarna ili fleksibilna montaža

- Da bi se obezbedilo bezbedno rukovanje, morate pre upotrebe da montirate električni alat na ravnu i stabilnu radnu površinu (na primer radni sto).

## Montaža na radnu površinu (videti sliku h)

- Pričvrstite električni alat nekim pogodnom spojem zavrtanja na radnu površinu. Za to služe otvori (8).

## Montaža na Bosch radni sto (videti sliku i)

Bosch radni stolovi (npr. GTA 560) nude električnom alatu stabilnost na svakoj podlozi sa nožicama koje se podešavaju po visini.

- Pročitajte sve upozoravajuće napomene i uputstva koja su priložena uz radni sto. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

- Postavite radni sto ispravno, pre nego što montirate električni alat. Besprekorna montaža je važna da bi sprečili rizik od urušavanja.

- Montirajte električni alat u transportnom položaju na radni sto.