# Tehnički podaci

Stolna kružna pila |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nazivna primljena snaga | W | 1600 | 1600
Nazivni napon | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvencija | Hz | 50/60 | 50/60
Broj okretaja u praznom hodu | min-1 | 5500 | 5500
Ograničenje struje zaleta |  | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)
Širina x dubina x visina | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. debljina/otklon zupca | mm | 2,3 | 2,3
Promjer provrta | mm | 30 | 25,4

Maksimalne dimenzije izratka: vidi Maksimalne dimenzije izratka

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.