# Ingrandimento del banco per troncare

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

## Estensione in larghezza per banco sega (vedere Fig. A)

L’estensione in larghezza per banco sega (6) consente di estendere in larghezza il banco sega (21) verso destra.

- Estrarre completamente verso l’alto l’impugnatura di serraggio (13) dell’estensione in larghezza per banco sega.
- Estrarre l’estensione in larghezza per banco sega (6) verso l’esterno, sino alla lunghezza desiderata.
- Premere l’impugnatura di serraggio (13) verso il basso. In tale modo, l’estensione in larghezza per banco sega sarà fissata.