# Technické údaje

Stolová okružná píla |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Menovitý príkon | W | 1600 | 1600
Menovité napätie | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60
Voľnobežné otáčky | min-1 | 5500 | 5500
Obmedzenie rozbehového prúdu |  | ● | ●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Trieda ochrany |  | / II | / II
Rozmery (vrátane odoberateľných prvkov náradia)
Šírka × hĺbka × výška | mm | 658 × 332 × 553 | 658 × 332 × 553
Rozmery vhodných pílových listov
Priemer pílového kotúča | mm | 216 | 216
Hrúbka vlastného listu | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov | mm | 2,3 | 2,3
Priemer otvoru pílového listu | mm | 30 | 25,4

Maximálne rozmery obrobku: pozri Maximálne rozmery obrobku

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.