# 제품 사양

테이블쏘 |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
소비 전력 | W | 1600 | 1600
정격 전압 | V | 220 − 240 | 220 − 240
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60
무부하 속도 | min-1 | 5500 | 5500
시동 전류 제한장치 |  | ● | ●
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 22 | 22
보호 등급 |  | / II | / II
치수(탈착식 기기 부품 포함)
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
적당한 톱날의 크기
톱날 직경 | mm | 216 | 216
톱날 두께 | mm | 1.5 − 2.1 | 1.5 − 2.1
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | 2.3 | 2.3
구멍 직경 | mm | 30 | 25.4

최대 작업물 치수 참조 최대 작업물 치수

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.