# 其他安全规章

- 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。

- 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。

- 请勿在没有台板的情况下使用电动工具。请更换损坏的台板。 如果没有完好的台板，您可能会被锯片割伤。

- 工作场地应保持清洁。材料混合特别危险。轻金属粉尘可能会起火燃烧或爆炸。

- 请为希望加工的材料选择合适的锯片。

- 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。

- 仅当锯片运转时，才能将工件向其迎去。否则如果锯片卡在工件中，会有反弹的危险。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 只能将此充电电池用在制造商的产品中。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。