# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | A fűrészlap és a párhuzamvezető közötti távolságot jelző skála
(2) | Szögvezető
(3) | Védőburkolat
(4) | Hasítóék
(5) | Párhuzamvezető
(6) | Fűrészasztal szélességnövelő lap
(7) | Szögvezető tároló
(8) | Szerelőfuratok
(9) | Gyűrűskulcs (23 mm; 13 mm)
(10) | Belső hatlapos csavarkulcs (5 mm)
(11) | Tartó a védőburkolat tárolására
(12) | Tolófa
(13) | Szorító fogantyú a fűrészasztal szélességnövelő lap számára
(14) | Kézikerék
(15) | Forgatókar a fűrészlap felemelésére és lesüllyesztésére
(16) | Be-/kikapcsoló
(17) | AkkumulátorA)
(18) | 45° sarkalószögű ütköző (függőleges)
(19) | Sarokillesztési szög skála (függőleges)
(20) | Reteszelőkar a függőleges sarkalószög beállítására
(21) | Szögkijelző (függőleges)
(22) | 0° sarkalószögű ütköző (függőleges)
(23) | Fűrészasztal
(24) | Szabályozócsavar a párhuzamvezető feszítőerejének beállítására
(25) | Asztalbetét
(26) | Fűrészlap
(27) | Vezetőhorony a párhuzamvezető számára
(28) | Akkumulátor reteszelésfeloldó gombA)
(29) | Fogantyú
(30) | Vezetőhorony a szögvezető számára
(31) | Elszívó-adapter
(32) | V-keresztmetszetű vezetőhorony a fűrészasztalon a párhuzamvezető számára
(33) | Padlórács
(34) | A padlórács reteszelőcsavarja
(35) | Jelölések a rögzítőkaron/a szorítón
(36) | A feszítőék rögzítőkarja
(37) | Helyzetbeállító csapok a feszítőék számára
(38) | Az asztalbetét reteszelőcsavarja
(39) | Védőburkolat rögzítőkar
(40) | Védőburkolat vezetőcsap
(41) | A párhuzamvezető szorító fogantyúja
(42) | A párhuzamvezető V-vezetőeleme
(43) | Kiegészítő párhuzamvezető
(44) | „Kiegészítő párhuzamvezető“ rögzítőkészlet
(45) | Vezetősín a szögvezető számára
(46) | Fűrészlap alsó védőburkolata
(47) | Az alsó fűrészlapburkolat füle
(48) | Fogantyúnyílás az asztalbetét megemeléséhez
(49) | Befogó anya
(50) | Orsóreteszelő kar
(51) | Szorítókarima
(52) | Felfogó karima
(53) | Szerszámtengely
(54) | Rögzítőgomb tetszőleges sarkalószögek beállításához (vízszintes)
(55) | Az állítható szögű ütköző szögkijelzője
(56) | Kijelző skála
(57) | A fűrészasztal távolságjelzője
(58) | Kereszthornyos csavar a 0°-os ütköző beállítására
(59) | Szögmérő csavar (függőleges)
(60) | Kereszthornyos csavar a 45°-os ütköző beállítására
(61) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) elöl a fűrészlap párhuzamosságának beállítására
(62) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) hátul a fűrészlap párhuzamosságának beállítására
(63) | A fűrészasztal távolságjelzőjének csavarja
(64) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) a párhuzamvezető párhuzamosságának beállítására
(65) | A párhuzamvezető távolságjelzőjének csavarja
(66) | Szabályozócsavarok az asztalbetét számára
(67) | Tolófa tároló
(68) | Belső hatlapos csavarkulcs tároló
(69) | Gyűrűskulcs tároló

A)

  A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.