# Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

(1) | Skala for avstand mellom sagblad og parallellanlegg
(2) | Vinkelanlegg
(3) | Vernedeksel
(4) | Spaltekniv
(5) | Parallellanlegg
(6) | Sagbordutvidelse
(7) | Oppbevaringsplass for vinkelanlegg
(8) | Boringer for montering
(9) | Ringnøkkel (23 mm; 13 mm)
(10) | Unbrakonøkkel (5 mm)
(11) | Holder for oppbevaring av vernedekselet
(12) | Skyvestokk
(13) | Spennhåndtak for sagbordutvidelse
(14) | Håndhjul
(15) | Sveiv for heving og senking av sagbladet
(16) | Av/på-bryter
(17) | BatteriA)
(18) | Anlegg for 45°-gjæringsvinkel (vertikal)
(19) | Skala for gjæringsvinkel (vertikal)
(20) | Låsespak for innstilling av vertikal gjæringsvinkel
(21) | Vinkelindikator (vertikal)
(22) | Anlegg for 0°-gjæringsvinkel (vertikal)
(23) | Sagbord
(24) | Justerskrue for parallellanleggets spennkraft
(25) | Innleggsplate
(26) | Sagblad
(27) | Styrespor for parallellanlegg
(28) | Utløserknapp for batteriA)
(29) | Bærehåndtak
(30) | Styrespor for vinkelanlegg
(31) | Støvsugeradapter
(32) | V-styrespor på sagbordet for parallellanlegget
(33) | Bunngitter
(34) | Låseskrue for bunngitter
(35) | Markeringer klemspak/klemme
(36) | Spalteknivens klemspak
(37) | Anslagsstifter til spaltekniv
(38) | Innleggsplatens låseskrue
(39) | Vernedekselets klemspak
(40) | Vernedekselets styrebolt
(41) | Parallellanleggets spennhåndtak
(42) | Parallellanleggets V-spor
(43) | Ekstra parallellanlegg
(44) | Festesett «Ekstra parallellanlegg»
(45) | Vinkelanleggets styreskinne
(46) | Nedre sagbladdeksel
(47) | Lask på nedre sagbladdeksel
(48) | Grepshull for løfting av innleggsplaten
(49) | Spennmutter
(50) | Spindellåsespak
(51) | Spennflens
(52) | Festeflens
(53) | Verktøyspindel
(54) | Låseknapp for valgfri gjæringsvinkel (horisontal)
(55) | Vinkelindikator på vinkelanlegget
(56) | Skalavisning
(57) | Avstandsindikator sagbord
(58) | Stjerneskrue for innstilling av anlegget 0°
(59) | Skrue for vinkelindikator (vertikal)
(60) | Stjerneskrue for innstilling av anlegget 45°
(61) | Unbrakoskruer (5 mm) foran for innstilling av sagbladets parallellitet
(62) | Unbrakoskruer (5 mm) bak for innstilling av sagbladets parallellitet
(63) | Skrue for avstandsindikatoren til sagbordet
(64) | Unbrakoskruer (5 mm) for innstilling av parallellanleggets parallellitet
(65) | Skrue for avstandsindikatoren til parallellanlegget
(66) | Justerskruer for innleggsplate
(67) | Oppbevaringsplass for skyvestokk
(68) | Oppbevaringsplass for unbrakonøkkel
(69) | Oppbevaringsplass for ringnøkkel

A)

  Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.