# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Testere bıçağı ile paralellik mesnedi arasındaki mesafe için skala
(2) | Açılı mesnet
(3) | Koruyucu kapak
(4) | Yarma kaması
(5) | Paralellik mesnedi
(6) | Testere tezgahı genişletmesi
(7) | Depo açılı mesnet
(8) | Montaj delikleri
(9) | Halkalı anahtar (23 mm; 13 mm)
(10) | İç altıgen anahtar (5 mm)
(11) | Koruyucu kapak saklama tutucu düzeneği
(12) | İtme kolu
(13) | Testere tezgahı genişletmesi için germe tutamağı
(14) | El çarkı
(15) | Testere bıçağı kaldırma ve indirme kolu
(16) | Açma/kapama şalteri
(17) | AküA)
(18) | 45° gönye açısı için dayanak (dikey)
(19) | Gönye açısı skalası (dikey)
(20) | Dikey gönye açısı ayarı kilitleme kolu
(21) | Açı göstergesi (dikey)
(22) | 0° gönye açısı için dayanak (dikey)
(23) | Testere tezgahı
(24) | Paralellik mesnedi sıkma kuvveti ayar vidası
(25) | Tezgah ek parçası
(26) | Testere bıçağı
(27) | Paralellik mesnedi için kılavuz oluk
(28) | Akü kilit açma tuşuA)
(29) | Taşıma tutamağı
(30) | Açılı mesnet için kılavuz oluk
(31) | Emme adaptörü
(32) | Paralellik mesnedi için testere tezgahında V kılavuz oluğu
(33) | Zemin ızgarası
(34) | Zemin ızgarasının kilitleme vidası
(35) | Sıkıştırma kolu/sıkıştırma işaretleri
(36) | Yarma kaması sıkıştırma kolu
(37) | Yarma kaması pozisyon pimleri
(38) | Masa eklentisinin kilitleme vidası
(39) | Koruyucu kapak sıkıştırma kolu
(40) | Koruyucu kapak kılavuz pimi
(41) | Paralellik mesnedi germe kolu
(42) | Paralellik mesnedi V kılavuzu
(43) | Ek paralellik mesnedi
(44) | «Ek paralellik mesnedi» sabitleme seti
(45) | Açılı mesnet kılavuz rayı
(46) | Testere bıçağı alt muhafazası
(47) | Alt testere bıçağı kapağının tırnağı
(48) | Masa eklentisini kaldırmak için tutamak deliği
(49) | Germe somunu
(50) | Mil kilitleme kolu
(51) | Sıkma flanşı
(52) | Bağlama flanşı
(53) | Alet mili
(54) | İstenen gönye açısı için sabitleme topuzu (yatay)
(55) | Açılı mesnetteki açı göstergesi
(56) | Skala göstergesi
(57) | Testere tezgahı mesafe göstergesi
(58) | 0° dayanak ayarı için yıldız uçlu vida
(59) | Açı göstergesi vidası (dikey)
(60) | 45° dayanak ayarı için yıldız uçlu vida
(61) | Testere bıçağı ön paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(62) | Testere bıçağı arka paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(63) | Testere tezgahı mesafe göstergesi vidası
(64) | Paralellik mesnedi paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(65) | Paralellik mesnedi mesafe göstergesi için vida
(66) | Tezgah ek parçası için ayar cıvataları
(67) | Depo itme kolu
(68) | Depo iç altıgen anahtarı
(69) | Depo halkalı anahtar

A)

  Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.