# 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

(1) | 鋸片與平行擋塊之間的距離刻度尺
(2) | 角度擋塊
(3) | 護罩
(4) | 劈開楔
(5) | 平行擋塊
(6) | 鋸台加寬件
(7) | 角度擋塊庫
(8) | 安裝孔
(9) | 環形扳手（23 mm；13 mm）
(10) | 內六角扳手（5 mm）
(11) | 用以收納護罩的托架
(12) | 推棒
(13) | 鋸台加寬件的緊固握把
(14) | 手轉輪
(15) | 用來升高和降低鋸片的手搖柄
(16) | 電源開關
(17) | 充電電池A)
(18) | 45° 斜鋸角擋塊（垂直）
(19) | 斜鋸角刻度尺（垂直）
(20) | 制動桿，用來調整垂直方向的斜角鋸切角度
(21) | 角度指針（垂直）
(22) | 0° 斜鋸角擋塊（垂直）
(23) | 鋸台
(24) | 平行擋塊夾力校正螺栓
(25) | 鋸台嵌件
(26) | 鋸片
(27) | 平行擋塊的導槽
(28) | 充電電池解鎖按鈕A)
(29) | 提把
(30) | 角度擋塊的導槽
(31) | 吸塵轉接頭
(32) | 鋸台上供平行擋塊使用的 V 形導槽
(33) | 地板網柵
(34) | 地板網柵的鎖定螺栓
(35) | 夾緊桿／夾具的標記
(36) | 劈開楔的夾緊桿
(37) | 劈開楔的定位插銷
(38) | 鋸台嵌件的鎖定螺栓
(39) | 護罩的夾緊桿
(40) | 護罩的導向銷
(41) | 平行擋塊的緊固握把
(42) | 平行擋塊的 V 形導向件
(43) | 輔助平行擋塊
(44) | 「輔助平行擋塊」固定套件
(45) | 角度擋塊的導引軌
(46) | 下方鋸片護蓋
(47) | 下方鋸片護蓋的卡舌
(48) | 用來抬起鋸台嵌件的把手孔
(49) | 迫緊螺母
(50) | 主軸制動桿
(51) | 緊固法蘭
(52) | 配接法蘭
(53) | 工具主軸
(54) | 偏好斜鋸角的鎖定旋鈕（水平）
(55) | 角度擋塊上的角度指針
(56) | 刻度指示器
(57) | 鋸台上的距離指針
(58) | 可調整 0° 擋塊的十字螺栓
(59) | 角度指針的固定螺栓（垂直）
(60) | 可調整 45° 擋塊的十字螺栓
(61) | 用以將鋸片調成平行的前方內六角螺栓（5 mm）
(62) | 用以將鋸片調成平行的後方內六角螺栓（5 mm）
(63) | 固定鋸台之距離指針的螺栓
(64) | 用以將平行擋塊調成平行的內六角螺栓（5 mm）
(65) | 固定平行擋塊之距離指針的螺栓
(66) | 鋸台嵌件的校正螺栓
(67) | 推棒庫
(68) | 內六角扳手庫
(69) | 環形扳手庫

A)

  圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。