# Zvětšení stolu pily

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

## Rozšíření stolu pily (viz obrázek A)

Pomocí rozšíření stolu pily (6) se stůl pily (23) rozšíří směrem doprava.

- Zatáhněte zajišťovací páčku (13) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Vytáhněte rozšíření stolu pily (6) ven až na požadovanou délku.
- Stiskněte zajišťovací páčku (13) dolů. Tím je rozšíření stolu pily zafixované.