# Opseg isporuke

Prije prvog puštanja električnog alata u rad provjerite jesu li isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:

- Stolna kružna pila s montiranim listom pile (26) i klinom raspora (4)
- Kutni graničnik (2)
- Paralelni graničnik (5)
- Dodatni paralelni graničnik (43)
- Set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ (44) (2 vijka za pričvršćivanje, 2 podložne pločice, 2 krilne matice)
- Zaštitni poklopac (3)
- Šesterokutni ključ (10)
- Okasti ključ (9) s vrhom ravnog odvijača
- Štap za pomicanje (12)
- Umetak za stol (25)

Napomena: Provjerite ima li oštećenja na električnom alatu.
Prije daljnje uporabe električnog alata morate pažljivo provjeriti zaštitne naprave ili lagano oštećene dijelove funkcioniraju li besprijekorno i ispravno. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad.
Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj servisnoj radionici.