# Техникалық мәліметтер

Панельдік ара |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200 | 1200
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Лазер түрі | нм | 650 | 650
| мВт | < 1 | < 1
Лазер класы |  | 2 | 2
СалмағыA) | кг | 16,8 | 16,8
Қорғаныс класы |  | / II | / II
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара төсемінің диаметрі D | мм | 216 | 216
Орта диск қалыңдығы | мм | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Саңылау диаметрі d | мм | 30 | 25,4

A)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер 220 В шамасындағы номиналды кернеуге [U] арналған. Өзге кернеу және елге тән нұсқалар жағдайында бұл мәліметтер өзгешеленуі мүмкін.

Рұқсат етілген дайындама өлшемдері (максималды/минималды): қараңыз Рұқсат етілген дайындама өлшемдері

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.