# Tehnički podaci

Preklopna pila |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nazivna primljena snaga | W | 1200 | 1200
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Tip lasera | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Klasa lasera |  | 2 | 2
TežinaA) | kg | 16,8 | 16,8
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile D | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Promjer provrta d | mm | 30 | 25,4

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 220 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Dopuštene dimenzije izradaka (maksimalne/minimalne): vidi Dopuštene dimenzije izradaka

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.