# Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya
| Sinar laser jangan melihat ke arah sinar Kelas laser 2
| Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan dengan mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.
| Kenakan masker pelindung debu.
| Kenakan kacamata pelindung.
| Pakailah pelindung telinga. Suara bising dapat menyebabkan daya pendengaran berkurang.
| Area berbahaya! Jauhkan tangan, jari atau lengan dari area ini.
| Untuk mengangkut, peganglah perkakas listrik hanya pada bagian-bagian yang ditandai ini (lekukan tempat memegang) atau pada pegangan untuk mengangkut.
| Saat menggergaji sudut mitre, rel pembatas yang dapat diatur harus ditarik ke luar atau dilepas sepenuhnya.
| Perhatikan ukuran mata gergaji (diameter mata gergaji D, diameter lubang d). Diameter lubang d harus sesuai dengan spindel alat dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji, serta diameter spindel alat. Sebisa mungkin, gunakan reduktor yang disertakan bersama mata gergaji. Diameter mata gergaji D harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada simbol. Lihat juga "Ukuran untuk mata gergaji yang sesuai" dalam bab "Data teknis".