# Uzsākot lietošanu

- Pirms zāģēšanas vienmēr stingri pieskrūvējiet fiksējošo rokturi (16) un pievelciet fiksatoru (45). Pretējā gadījumā zāģa asmens var novirzīties zāģējumā.

## Ieslēgšana (skatīt attēlu M)

- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, vispirms pabīdiet ieslēdzēja atbloķēšanas taustiņu (5) vidus stāvoklī, pēc tam nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (6) un turiet to nospiestu.

Piezīme. Vadoties no drošības apsvērumiem, ieslēdzēja (6) fiksēšana ieslēgtā stāvoklī nav paredzēta, tāpēc tas jātur nospiests visu elektroinstrumenta darbības laiku.

## Izslēgšana

- Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju (6).