# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Húzószerkezet rögzítőcsavar
(2) | Húzószerkezet
(3) | Szállító fogantyú
(4) | Védőbúra
(5) | A be-/kikapcsoló bekapcsolásreteszelője
(6) | Be-/kikapcsoló
(7) | Fogantyú
(8) | Lézer védősapka
(9) | Lézersugár kilépő nyílás
(10) | Lengő védőburkolat
(11) | Csúszógörgő
(12) | Fűrészasztal
(13) | Szerelőfuratok
(14) | Felszakadásgátló betétlap
(15) | Reteszelő kapocs
(16) | Rögzítőgomb tetszőleges gérszögek beállításához (vízszintes)
(17) | Sarokillesztési szög beállító kar (vízszintes irányban)
(18) | Felbillenés elleni védelem
(19) | Lézer figyelmeztető tábla
(20) | Standard gérszög jelző bevágások (vízszintes)
(21) | Sarokillesztési szög skála (vízszintes irányban)
(22) | A fűrészasztal-hosszabbító szorítócsavarja
(23) | Fűrészasztal hosszabbító
(24) | Munkadarabtámasz (rugalmasan csatlakoztatható)
(25) | Rögzített ütközősín
(26) | Beállítható ütközősín
(27) | Sarokillesztési szög skála (függőleges)
(28) | Sarkalószög kijelző (függőleges)
(29) | Forgácsterelőlap
(30) | Fűrészlap
(31) | Tengelyreteszelés
(32) | Akkumulátor-reteszelésfeloldó gomb
(33) | Akkumulátor
(34) | Szállítási rögzítési segédeszközök
(35) | Felbillenés elleni védőkengyel
(36) | Hosszanti ütköző
(37) | Porzsák
(38) | A mélységütköző szabályozócsavarja
(39) | Mélységütköző
(40) | Menetes orsó
(41) | Csavaros szorító
(42) | Furatok a csavaros szorító számára
(43) | Belső hatlapos kulcs/laposfejű csavarhúzó
(44) | Beállítható ütközősín reteszelő csavarja
(45) | Szorítókerék a gérszöghöz (függőleges)
(46) | Reteszelőkar a gérszöghöz (függőleges)
(47) | Befogó a munkadarabtámaszhoz (az elektromos kéziszerszámon)
(48) | Befogó a második munkadarabtámaszhoz (a munkadarabtámaszon)
(49) | Menetes csapszeg
(50) | Elszívóadapter
(51) | Belső hatlapos fejű csavar a fűrészlaprögzítés számára
(52) | Szorítókarima
(53) | Belső befogókarima
(54) | Rögzítőcsavarok a betétlemezhez
(55) | Csavar a lézer védősapka számára
(56) | Rögzítőcsavar a lézer burkolata számára
(57) | A lézer burkolata
(58) | Sarkalószög kijelző (vízszintes)
(59) | Szögmérő csavar (vízszintes)
(60) | Szögmérő csavar (függőleges)
(61) | Fogóvájatok