# Szállítási rögzítő (lásd a D ábrát)

A (25) szállítási biztosító megkönnyíti az elektromos kéziszerszám szállítási kezelését a különböző alkalmazási helyekre való szállításnál.

## Az elektromos kéziszerszám kibiztosítása (munkavégzési helyzet)

- Nyomja kissé lefelé a (4) fogantyúnál fogva a szerszámkart, hogy tehermentesítse a (25) szállítási biztosítót.
- Húzza egészen ki a (25) szállítási biztosítót .
- Vezesse lassan felfelé a szerszámkart.

## Az elektromos kéziszerszám biztosítása (szállítási helyzet)

- A (10) fűrészasztal reteszeléséhez húzza meg a (11) rögzítőgombot .
- Hajtsa annyira le a (4) fogantyúnál fogva a szerszámkart, hogy a (25) szállítási rögzítőt teljesen be lehessen nyomni.

A szerszámkar most a szállításhoz biztonságosan reteszelve van.