# การขนย้าย (ดูภาพประกอบ U)

ก่อน‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ต้อง‌ทำตาม‌ขั้นตอน‌ดัง‌ต่อไปนี้:

- วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าใน‌ตำแหน่ง‌ขนย้าย
- ถอด‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทุก‌ชิ้น‌ที่‌ไม่‌สามารถติดตั้ง‌เข้ากับ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้‌อย่าง‌แน่นหนา
  หากเป็น‌ไปได้ ให้‌วาง‌ใบเลื่อย‌ที่‌ไม่‌ใช้งาน‌ไว้ใน‌ภาชนะ‌บรรจุ‌ที่‌ปิดฝา‌เพื่อ‌ขนย้าย
- ยกจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงคันจับขนย้าย (3) หรือจับตรงด้ามจับเว้า (26) ที่ด้านข้างของโต๊ะเลื่อย

- เมื่อ‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ให้‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น และ‌อย่า‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌ป้องกัน‌อันตราย‌อย่าง‌เด็ดขาด