# قفل النقل (انظر الصورة D)

يتيح لك قفل النقل (25) التعامل مع العدة الكهربائية بشكل أسهل عند نقلها إلى أماكن مختلفة.

## فك تأمين العدة الكهربائية (وضع العمل)

- اضغط ذراع العدة من المقبض (4) إلى أسفل بعض الشيء لتخفيف التحميل من على قفل النقل (25).
- اسحب قفل النقل (25) إلى الخارج تماما.
- وجه ذراع العدة إلی الأعلی ببطء.

## تأمين العدة الكهربائية (وضع النقل)

- لتثبيت قاعدة المنشار أحكم ربط (10) مقبض التثبيت (11).
- حرك ذراع العدة من المقبض (4) إلى أسفل إلى أن يصبح من الممكن ضغط قفل النقل (25) إلى الداخل تمامًا.

لقد تم تثبيت ذراع العدة الآن للنقل بشكل آمن.