# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Porzsák
(2) | Védőbúra
(3) | Szállítófogantyú
(4) | Fogantyú
(5) | A be-/kikapcsoló bekapcsolásreteszelője
(6) | Lézerre figyelmeztető tábla
(7) | Lengő védőburkolat
(8) | Ütközősín
(9) | Munkadarabtámasz (rugalmasan csatlakoztatható)
(10) | Fűrészasztal
(11) | Rögzítőgomb tetszőleges gérszögek beállításához (vízszintes)
(12) | Sarokillesztési szög beállítókarja (vízszintes irányban)
(13) | Sarkalószög kijelzője (vízszintes)
(14) | Sarokillesztési szög skálája (vízszintes irányban)
(15) | Csavaros szorító
(16) | Kihajtható ütközősín
(17) | Csúszógörgő
(18) | Forgácsterelőlap
(19) | Be-/kikapcsoló
(20) | Lézer be-/kikapcsoló (a vágási vonal jelzéséhez)
(21) | Furatok a csavaros szorító számára
(22) | Forgácskivető
(23) | Szerelőfuratok
(24) | Szorítócsavar tetszőleges sarkalószögek beállítására (függőleges)
(25) | Szállítási rögzítési segédeszközök
(26) | Fogóvájatok
(27) | Tengelyreteszelés
(28) | Belső hatlapos csavarkulcs
(29) | Lézersugár kilépő nyílás
(30) | Sarkalószög kijelző (függőleges)
(31) | Sarokillesztési szög skála (függőleges)
(32) | A hosszirányú ütköző vezetősínje
(33) | Hosszirányú ütköző szorítócsavarja
(34) | Szárnyascsavar a hosszirányú ütköző vezetősínjének rögzítéséhez
(35) | Hosszanti ütköző
(36) | Felszakadásgátló betétlap
(37) | Belső hatlapos fejű csavar a fűrészlaprögzítés számára
(38) | Szorítókarima
(39) | FűrészlapA)
(40) | Belső befogókarima
(41) | Szárnyascsavar a menetes orsó magasságának beállítására
(42) | Menetes orsó
(43) | A csavaros szorító szárnyascsavarja
(44) | Csavaros szorító csapjai
(45) | Standard gérszög jelző bevágások (vízszintes)
(46) | Csavarok a felszakadásgátló betétlaphoz
(47) | Lézerpozicionáló állítócsavar
(48) | Sarokháromszög
(49) | Az ütközősín belső hatlapos fejű csavarjai
(50) | Ütközőcsavar a 0° sarkalószöghöz (függőleges)
(51) | Ütközőcsavar a 45° sarkalószöghöz (függőleges)
(52) | Szögmérő csavar (függőleges)
(53) | Szögmérő csavar (vízszintes)

A)

  Ez a tartozék nem része a standard szállítási terjedelemnek.