# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Worek na pył
(2) | Pokrywa ochronna
(3) | Uchwyt transportowy
(4) | Rękojeść
(5) | Blokada włącznika/wyłącznika
(6) | Tabliczka ostrzegawcza lasera
(7) | Osłona
(8) | Szyna oporowa
(9) | Blat stołu (elastyczny system mocowania)
(10) | Stół pilarski
(11) | Gałka nastawcza dla dowolnych kątów cięcia (w poziomie)
(12) | Dźwignia wstępnego ustawiania kątów cięcia (w poziomie)
(13) | Wskaźnik kąta cięcia (w poziomie)
(14) | Skala kąta cięcia (w poziomie)
(15) | Zacisk stolarski
(16) | Składana szyna oporowa
(17) | Rolka ślizgowa
(18) | Osłona przeciwwiórowa
(19) | Włącznik/wyłącznik
(20) | Włącznik/wyłącznik lasera (oznaczanie linii cięcia)
(21) | Otwory na zacisk stolarski
(22) | Wyrzutnik wiórów
(23) | Otwory montażowe
(24) | Śruba mocująca dla dowolnych kątów cięcia (w pionie)
(25) | Zabezpieczenie transportowe
(26) | Zagłębienia
(27) | Blokada wrzeciona
(28) | Klucz sześciokątny
(29) | Otwór wyjściowy wiązki lasera
(30) | Wskaźnik kąta cięcia (w pionie)
(31) | Skala dla kątów cięcia (w pionie)
(32) | Szyna prowadząca ogranicznika długości
(33) | Śruba zaciskowa ogranicznika długości
(34) | Śruba motylkowa do mocowania szyny prowadzącej ogranicznika długości
(35) | Ogranicznik długości
(36) | Podkładka
(37) | Śruba sześciokątna do zamocowania tarczy
(38) | Kołnierz
(39) | TarczaA)
(40) | Wewnętrzny kołnierz
(41) | Śruba motylkowa do regulacji wysokości drążka gwintowanego
(42) | Drążek gwintowany
(43) | Śruba motylkowa zacisku stolarskiego
(44) | Czop zacisku stolarskiego
(45) | Nacięcia dla standardowych kątów cięcia (w poziomie)
(46) | Śruby podkładki
(47) | Śruba nastawcza do pozycjonowania lasera
(48) | Kątownik
(49) | Śruby sześciokątne szyny oporowej
(50) | Śruba oporowa dla kąta cięcia 0° (w pionie)
(51) | Śruba oporowa dla kąta cięcia 45° (w pionie)
(52) | Śruba wskaźnika kąta cięcia (w pionie)
(53) | Śruba wskaźnika kąta cięcia (w poziomie)

A)

  Ten osprzęt nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.