# Přeprava (viz obrázek U)

Před přepravou elektronářadí musíte provést následující kroky:

- Uveďte elektronářadí do přepravní polohy.
- Odstraňte všechny díly příslušenství, které nelze pevně namontovat na elektronářadí.
  Nepoužívané pilové kotouče ukládejte pro přepravu pokud možno do uzavřeného zásobníku.
- Elektronářadí přenášejte za přepravní držadlo (3) nebo uchopte za prohlubně pro uchopení (26) na bocích stolu pily.

- Při přepravování elektronářadí použijte pouze přepravní ústrojí a nikdy ochranná zařízení.