# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Vrećica za prašinu
(2) | Zaštitna hauba
(3) | Transportna ručka
(4) | Drška
(5) | Blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje
(6) | Pločica sa upozorenjem za laser
(7) | Klateća zaštitna hauba
(8) | Granična šina
(9) | Podloga radnog komada (fleksibilno priključiv)
(10) | Sto za testerisanje
(11) | Točkić za fiksiranje za željeni ugao iskošenja (horizontalan)
(12) | Poluga za podešavanje ugla iskošenja (horizontalan)
(13) | Uglomer za ugao iskošenja (horizontalan)
(14) | Skala za ugao iskošenja (horizontalan)
(15) | Stega
(16) | Sklopiva granična šina
(17) | Klizni valjak
(18) | Odbijač piljevine
(19) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(20) | Prekidač za uključivanje/isključivanje lasera (oznaka linije reza)
(21) | Otvori za stegu
(22) | Izbacivač piljevine
(23) | Otvori za montažu
(24) | Zatezni zavrtanj za željeni ugao iskošenja (vertikalan)
(25) | Transportni osigurač
(26) | Žlebovi za zahvatanje
(27) | Blokada vretena
(28) | Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom
(29) | Izlazni otvor laserskog zraka
(30) | Uglomer za ugao iskošenja (vertikalni)
(31) | Skala za ugao iskošenja (vertikalni)
(32) | Vodeća šina graničnika za dužinu
(33) | Stezni zavrtanj graničnika za dužinu
(34) | Leptir zavrtanj za fiksiranje vodeće šine graničnika za dužinu
(35) | Graničnik za dužinu
(36) | Umetna ploča
(37) | Šestougaoni zavrtanj za pričvršćivanje lista testere
(38) | Zatezna prirubnica
(39) | List testereA)
(40) | Unutrašnja zatezna prirubnica
(41) | Leptir zavrtanj za podešavanje visine navojne šipke
(42) | Poluga sa navojem
(43) | Leptir zavrtanj stege
(44) | Pin stege
(45) | Urezi za standardni ugao iskošenja (horizontalan)
(46) | Zavrtnji za umetnu ploču
(47) | Podesivi zavrtanj za pozicioniranje lasera
(48) | Trougao
(49) | Šestougaoni zavrtnji granične šine
(50) | Granični zavrtanj za ugao iskošenja od 0° (vertikalan)
(51) | Granični zavrtanj za ugao iskošenja od 45° (vertikalan)
(52) | Zavrtanj za uglomer (vertikalan)
(53) | Zavrtanj za uglomer (horizontalan)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.