# Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya
| Sinar laser Jangan menatap sinar Laser kelas 2
| Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan dengan mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.
| Kenakan masker pelindung debu.
| Kenakan kacamata pelindung.
| Pakailah pelindung telinga. Suara bising dapat menyebabkan daya pendengaran berkurang.
| Area berbahaya! Jauhkan tangan, jari atau lengan dari area ini.
| Untuk mengatur sudut mitre vertikal tertentu, lengan perkakas harus dapat digerakkan secara bebas. Tombol pengunci ditarik ke atas: Sudut mitre vertikal dapat diatur. Tombol pengunci ditekan ke bawah: Sudut mitre vertikal yang diatur akan dipertahankan.
| Perhatikan ukuran mata gergaji. Diameter lubang harus sesuai dengan spindel alat dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji, serta diameter spindel alat. Sebisa mungkin, gunakan reduktor yang disertakan bersama mata gergaji. Diameter mata gergaji harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada simbol.
| Saat memotong sudut mitre vertikal, rel pembatas sisi kiri atau kanan yang dapat disesuaikan harus dilepas.