# Symboly

Následující symboly mohou mít význam při používání vašeho elektronářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správný výklad symbolů vám pomáhá elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam
| Laserové záření Nedívejte se do paprsku Spotřební laserový výrobek třída 2 EN 50689:2021
| Nedávejte ruce do oblasti řezání, když elektrické nářadí běží. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.
| Noste ochrannou masku proti prachu.
| Noste ochranné brýle.
| Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
| Nebezpečná oblast! Mějte ruce, prsty nebo paže co možná nejdále od této oblasti.
| Pro nastavení libovolných vertikálních pokosových úhlů musí být rameno nářadí volně pohyblivé. Aretační tlačítko vytažené nahoru: Lze nastavit vertikální pokosové úhly. Aretační tlačítko stisknuté dolů: Udržuje se nastavený vertikální úhel.
| Dbejte na rozměry pilového kotouče. Průměr otvoru musí bez vůle pasovat na vřeteno nářadí. Pokud je nutné použít redukce, dbejte na to, aby rozměry redukce odpovídaly tloušťce těla kotouče a průměru otvoru pilového kotouče a dále průměru vřetena nářadí. Pokud možno používejte redukce, které jsou součástí dodávky pilového kotouče. Průměr pilového kotouče musí souhlasit s údajem na symbolu.
| Při řezání vertikálních pokosových úhlů se musí odstranit levá, resp. pravá nastavitelná dorazová lišta.