# Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για το χειρισμό του ηλεκτρικού εργα‌λείου σας. Παρακαλούμε αποτυπώστε στη μνήμη σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σω‌στή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκ‌τρικού σας εργαλείου.

Σύμβολα και η σημασία τους
| Ακτίνα λέιζερ Μην κοιτάτε στην ακτίνα Καταναλωτικό προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2 EN 50689:2021
| Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή πριονίσματος, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία. Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με τον πριονόδισκο.
| Φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.
| Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
| Φοράτε ωτασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ακοής.
| Επικίνδυνος τομέας! Κρατάτε τα χέρια σας, τα δάχτυλά σας ή/και τους βραχίονές σας όσο το δυνατό πιο μακριά από αυτόν τον τομέα.
| Για τη ρύθμιση μιας οποιασδήποτε κάθετης φαλτσογωνιάς πρέπει ο βραχίονας του εργαλείου να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Πλήκτρο ακινητοποίησης τραβηγμένο προς τα πάνω: Μπορούν να ρυθμιστούν κάθετες φαλτσογωνιές. Πλήκτρο ακινητοποίησης πατημένο προς τα κάτω: Η ρυθμισμένη κάθετη φαλτσογωνιά διατηρείται.
| Προσέχετε στις διαστάσεις του πριονόδισκου. Η διάμετρος της τρύπας πρέπει να ταιριάζει χωρίς ανοχή (κενό) στον άξονα εργαλείου. Σε περίπτωση που η χρήση συστολών είναι απαραίτητη, προσέξτε, ώστε οι διαστάσεις της συστολής να ταιριάζουν με το πάχος του βασικού στελέχους και με τη διάμετρο της οπής του πριονόδισκου καθώς και με τη διάμετρο του άξονα του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν τις συμπαραδιδόμενες μαζί με τον πριονόδισκο συστολές. Η διάμετρος του πριονόδισκου πρέπει να αντιστοιχεί στην ένδειξη πάνω στο σύμβολο.
| Κατά το πριόνισμα κάθετων φαλτσογωνιών η αριστερή ή η δεξιά η ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης πρέπει να αφαιρεθεί.