# สัญลักษณ์

สัญลักษณ์‌ต่อไปนี้‌มี‌ความ‌สำคัญ‌ต่อ‌การใช้‌‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ของท่าน กรุณา‌จดจำ‌สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย การแปล‌ความ‌สัญลักษณ์‌ได้‌ถูกต้อง‌จะช่วย‌ให้ท่าน‌ใช้‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้ดี‌และ‌ปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย‌ของ‌สัญลักษณ์
| ลำแสงเลเซอร์ อย่ามองเข้าไปในลำแสง เลเซอร์ระดับ 2
| เอา‌มือ‌ออก‌ห่างจาก‌บริเวณ‌ตัดขณะ‌เครื่อง‌กำลัง‌วิ่ง อันตราย‌จาก‌การ‌บาดเจ็บ‌เมื่อ‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌ใบเลื่อย
| สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
| สวม‌แว่นตา‌ป้องกัน‌อันตราย
| สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับ‌ฟังเสียง‌ดัง‌อาจ‌ทำให้‌‌สูญเสีย‌การได้ยิน
| บริเวณอันตราย! เอามือ นิ้ว หรือแขน‌ออกจาก‌บริเวณนี้
| แขนเครื่องมือต้องสามารถขยับได้อย่างอิสระเพื่อให้ปรับมุมข้อต่อในแนวตั้งได้ตามต้องการ ปุ่มล็อคถูกดึงขึ้นด้านบน: สามารถปรับมุมข้อต่อในแนวตั้งได้ ปุ่มล็อคถูกดันลงด้านล่าง: มุมข้อต่อในแนวตั้งที่ปรับจะถูกยึดไว้
| สังเกต‌ขนาด‌ของ‌ใบเลื่อย เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌รู‌ต้อง‌เข้ากับแกนเครื่องมือ‌โดย‌ไม่มี‌ช่องหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับความหนาใบ และเส้นผ่าศูนย์กลางรูของใบเลื่อย รวมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ หากเป็นไปได้ให้ใช้ตัวลดขนาดที่จัดส่งมาพร้อมกับใบเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยต้องสอดคล้องกับข้อมูลบนสัญลักษณ์
| ขณะเลื่อยมุมข้อต่อในแนวตั้ง จำเป็นต้องถอดรางกั้นแบบปรับได้ด้านซ้ายหรือด้านขวา