# تركيب الأجزاء المفردة

- انزع جميع الأجزاء المرفقة عن التغليف بحرص.
- انزع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.

- يراعى لتسهيل العمل عند تركيب عناصر الجهاز الموردة أن تكون العدة الكهربائية في وضع النقل.

## تركيب امتدادي قاعدة المنشار (انظر الصورة A1)

يمكن تركيب امتدادي منضدة النشر علی يمين ويسار العدة الكهربائية لزيادة عرض منضدة النشر بشكل إضافي.

- قم بفك لوالب التأمين (43) باستخدام مفك البراغي المتصالب من امتدادي منضدة النشر.
- قم بقلب العدة الكهربائية.
- حرك امتدادي منضدة النشر (16) على جانبي العدة الكهربائية حتى النهاية في التجاويف المخصصة.
- للتأمين ضد الخلع اربط لوالب التأمين (43) مرة أخرى في امتدادي منضدة النشر.

## تركيب مساند قطعة الشغل (انظر الصورة A2)

يمكن تركيزمساند قطعة الشغل (17) على يسار أو يمين أو أمام العدة الكهربائية. يتيح لك نظام التوصيل المرن مجموعة متنوعة من أوضاع الإطالة أو التوسيع (انظر الصورة G).

- قم حسب الحاجة بإدخال مسند قطعة الشغل (17) في الحواضن (44) على العدة الكهربائية أو في الحواضن (45) الخاصة بمسند قطعة الشغل الثاني.

- لا تحمل العدة الكهربائية مطلقًا من مساند قطعة الشغل.
  استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية.