# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Завртка за фиксирање на механизмот за влечење
(2) | Механизам за влечење
(3) | Натпис за предупредување на ласерот
(4) | Транспортна рачка
(5) | Дршка
(6) | Блокада при вклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување
(7) | Заштитен капак
(8) | Осцилаторен заштитен капак
(9) | Отвори за монтажа
(10) | Плоча за вметнување
(11) | Копче за заклучување за аголот на закосување (хоризонтално)
(12) | Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално)
(13) | Копче за заклучување за аголот на закосување (вертикално)
(14) | Агломер за аголот на закосување (хоризонтално)
(15) | Жлебови за стандарден агол на закосување (хоризонтално)
(16) | Продолжеток за маса за сечење
(17) | Основа на предметот за обработкаA)
(18) | Фиксирана гранична водилка
(19) | Подеслива гранична водилка
(20) | Столарска стега
(21) | Копче за подесување за 0°-агол на закосување (вертикално)
(22) | Граничник за длабочина
(23) | Завртка за подесување на граничникот за длабочина
(24) | Клуч со внатрешна шестаголна глава
(25) | Транспортен осигурувач
(26) | Граничник за должина
(27) | Жлебови за држење
(28) | Отвори за хоризонтална опција за фиксирање
(29) | Маса за сечење
(30) | Скала за аголот на закосување (хоризонтално)
(31) | Заштита од превртување
(32) | Лизгачки валјак
(33) | Блокада за вретеното
(34) | Излезен отвор за ласерскиот зрак
(35) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(36) | Прекинувач за вклучување/исклучување за ласер (означување на линијата на сечење)
(37) | Исфрлувач на струготини
(38) | Пеперутка-завртка за фиксирање на подесливата гранична водилка
(39) | Отвори на столарската стега
(40) | Завртка-граничник за десниот дел на аголот на закосување (вертикално)
(41) | Граничник за стандардните агли на закосување 45°, 22,5° и 33,9° (вертикално)
(42) | Завртка за затворање на продолжетокот на масата за пила
(43) | Завртка за заклучување на продолжетокот на масата за пила
(44) | Прифат за основата на делот за обработка (на електричниот алат)
(45) | Прифат за втората основа на делот за обработка (на основата на делот за обработка)
(46) | Кеса за прав
(47) | Завртка со внатрешна шестаголна глава за прицврстување на сечилото за пила
(48) | Стезна прирабница
(49) | Сечило за пила
(50) | Внатрешна стезна прирабница
(51) | Пеперутка-завртка за прилагодување на висината на столарската стега
(52) | Навојна прачка
(53) | Пеперутка-завртка на столарска стега
(54) | Запци, столарска стега
(55) | Агломер за аголот на закосување (вертикално)
(56) | Скала за аголот на закосување (вертикално)
(57) | Завртка за затворање на граничникот за должина
(58) | Шина-водилка на граничникот за должина
(59) | Пеперутка-завртка за фиксирање на шината-водилка на граничникот за должина
(60) | Завртки за плочата за вметнување
(61) | Завртка за подесување на позиционирањето на ласерот
(62) | Аголен триаголник
(63) | Завртка-граничник за 0°-агол на закосување (вертикално)
(64) | Завртки со внатрешна шестаголна глава на граничната водилка
(65) | Завртка за агломерот (вертикално)
(66) | Завртка за показателот на агли (хоризонтално)

A)

  Не е достапно во сите верзии во зависност од земјата.