# Simboli

Sljedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg električnog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje
| Lasersko zračenje Ne gledajte u laserski snop Klasa laserskog proizvoda potrošača 2 EN 50689:2021
| Svojim rukama se ne približavajte području pile dok električni alat radi. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.
| Nosite masku za zaštitu od prašine.
| Nosite zaštitne naočale.
| Nosite zaštitu za uši. Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.
| Područje opasnosti! Šake, prste i ruke držite dalje od ovog područja.
| Za namještanje proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja krak alata mora biti slobodno pomičan. Tipka za blokadu povučena prema gore: Mogu se namjestiti vertikalni kutovi kosog rezanja. Tipka za blokadu pritisnuta prema dolje: Održat će se namješteni vertikalni kut kosog rezanja.
| Pridržavajte se dimenzija lista pile. Promjer otvora mora bez zazora točno odgovarati vretenu alata. Ako je potrebna uporaba redukcijskih komada, pazite da dimenzije redukcijskog komada odgovaraju debljini lista pile i promjeru otvora lista pile kao i promjeru vretena alata. Po mogućnosti upotrebljavajte redukcijske komade isporučene s listom pile. Promjer lista pile mora odgovarati onom navedenom na simbolu.
| Kod piljenja pod vertikalnim kutom kosog rezanja valja skinuti lijevu ili desnu podesivu graničnu vodilicu.