# Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

- Để giúp công việc dễ dàng hơn khi lắp ráp các phần tử thiết bị được cung cấp, hãy đảm bảo dụng cụ điện ở vị trí vận chuyển.

## Lắp các bàn cưa mở rộng lắp (xem Hình A1)

Để mở rộng bàn cưa thêm, ta có thể lắp các bàn cưa mở rộng ở cả bên phải hoặc trái của dụng cụ điện.

- Vít chặt vít an toàn bằng (43) chìa vặn vít bốn cạnh từ bàn cưa mở rộng.
- Hãy nghiêng dụng cụ điện.
- Hãy đẩy bàn cưa mở rộng (16) vào cả hai bên của dụng cụ điện cho đến cữ chặn vào các lỗ đã cho.
- Để ngăn kéo ra, hãy vặn lại các vít an toàn (43) vào bàn cưa mở rộng.

## Lắp giá đỡ chi tiết gia công (xem Hình A2)

Không thể định vị các giá đỡ chi tiết gia công (17) bên trái, bên phải hoặc phía trước trên dụng cụ điện. Hệ thống cắm linh hoạt cho phép bạn có nhiều biến thể kéo dài hoặc mở rộng (xem hình ảnh G).

- Tùy theo nhu cầu, cắm giá đỡ chi tiết gia công (17) vào giá lắp (44) trên dụng cụ điện hoặc vào các giá lắp (45) của giá đỡ chi tiết gia công.

- Không bao giờ mang đỡ dụng cụ điện trên các giá đỡ chi tiết gia công.
  Chỉ sử dụng các thiết bị vận chuyển khi vận chuyển dụng cụ điện.