# Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung
| Laserstrahlung Nicht in den Strahl blicken Klasse 2 Verbraucher-Laser-Produkt EN 50689:2021
| Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Sägebereich, während das Elektrowerkzeug läuft. Beim Kontakt mit dem Sägeblatt besteht Verletzungsgefahr.
| Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
| Tragen Sie eine Schutzbrille.
| Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
| Gefahrenbereich! Halten Sie möglichst Hände, Finger oder Arme von diesem Bereich fern.
| Zum Einstellen beliebiger vertikaler Gehrungswinkel muss der Werkzeugarm frei beweglich sein. Arretiertaste nach oben gezogen: Es können vertikale Gehrungswinkel eingestellt werden. Arretiertaste nach unten gedrückt: Der eingestellte vertikale Gehrungswinkel wird gehalten.
| Beachten Sie die Abmessungen des Sägeblatts. Der Lochdurchmesser muss ohne Spiel zur Werkzeugspindel passen. Falls eine Verwendung von Reduzierstücken notwendig ist, achten Sie darauf, dass die Abmessungen des Reduzierstücks zur Stammblattdicke und zum Lochdurchmesser des Sägeblatts sowie zum Durchmesser der Werkzeugspindel passen. Verwenden Sie möglichst die mit dem Sägeblatt mitgelieferten Reduzierstücke. Der Sägeblattdurchmesser muss der Angabe auf dem Symbol entsprechen.
| Beim Sägen von vertikalen Gehrungswinkeln muss die linke bzw. rechte verstellbare Anschlagschiene entfernt werden.