# Pielietojums

Līmpistole ir paredzēta līmēšanai bez šķīdinātāja, piemēram, papīra, kartona, korķa, koka, ādas tekstila, putuplasta, plastmasas (izņemot PE, PP, PTFE un mīksto PVC), keramikas, porcelāna, metāla, stikla un akmens līmēšanai.
Izmantojot speciālās līmes (low melt) un apstrādes temperatūru 130 °C, ir iespējama karstumneizturīgu materiālu, tādu kā stiropors ®, līmēšana.

Līmpistole ir piemērota līmēšanai, remontam, dekorēšanai un modelēšanai.