# Ändamålsenlig användning

Limpistolen är avsedd för applicering av lim utan lösningsmedel på papper, kartong, kork, trä, läder, textil, skumplast, plast (förutom PE, PP, PTFE, och mjuk PVC), keramik, porslin, metall, glas och sten.
Vid användning av speciallim (low melt) och en bearbetningstemperatur på 130 °C kan värmekänsliga material som exempelvis Styropor® limmas.

Limpistolen är lämplig för limning, reparation, dekorering och modellbygge.