# Тағайындалу бойынша қолдану

Желімдеу пистолеті, мысалы, қағаз, картон, пробка, ағаш, былғары, мата, көбік, пластмасса (ПЭ, ПП, ПТФЭ және жұмсақ ПВХ-дан басқа), керамика, шыны, металл, әйнек және тасты ерітіндісіз желімдеуге арналған.
Арнайы желімдер (low melt) пайдаланылғанда және өңдеу температурасы 130°C болғанда, мысалы, Styropor® сияқты ыстыққа сезімтал материалдарды желімдеуге болады.

Желімдеу пистолеті жабыстыруға, жөндеуге, бейімдеуге және модельдеуге арналған.