# Beregnet anvendelse

Limpistolen er beregnet til opløsningsmiddelfri limning f.eks. af papir, pap, kork, træ, læder, tekstil, skumstof, kunststof/plast (undtagen PE, PP, PTFE og blødt PVC), keramik, porcelæn, metal, glas og sten.
Ved brug af speciallim (low melt) og en forarbejdningstemperatur på 130 °C er det muligt at lime varmefølsomme materialer som for eksempel Styropor®.

Limpistolen er velegnet til limning, reparation, dekorering og modellering.