# Приказ за наполнетост на батеријата

Кога пиштолот за лепење е вклучен, приказот за наполнетост на батеријата го сигнализира преостанатиот капацитет на батеријата.

Ако по загревањето трепка копчето за избор на температура (7) или (9) во црвено, батеријата има помалку од 30 % од нејзиниот капацитет и треба да се наполни.
Ако свети копчето за избор на температура (7) или (9) во црвено, батеријата е целосно испразнета и треба да се наполни.