# Održavanje i čišćenje

- Pozor! Prije održavanja i čišćenja isključite pištolj za lijepljenje.

- Pištolj za lijepljenje održavajte čistim kako biste mogli dobro i sigurno raditi.

Nakon što se ljepilo stvrdne, možete ga odstraniti tupim predmetom. Za čišćenje ne koristite otapala. Zalijepljeni spojevi se prema potrebi mogu ponovno odvojiti zagrijavanjem.

Umetnuti štapić ljepila (3) ne smijete izvaditi prema natrag iz pištolja za lijepljenje kako ne biste oštetili pištolj za lijepljenje.