# Употреба со соодветна намена

Пиштолот за лепење е наменет за лепење без раствор на хартија, картон, плута, дрво, кожа, текстил, сунѓер, пластика (освен PE, PP, PTFE, и мек PVC), керамика, порцелан, метал, стакло и камен.
При употреба на специјални лепила (low melt) и работна температура од 130 °C, можно е лепење на материјали чувствителни на топлина како што е стиропор® .

Пиштолот за лепење е наменет за лепење, поправка, декорирање и моделирање.