# Қауіпсіздік нұсқаулары

×

Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

- Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл желімдейтін пистолетті пайдалануға жол бермеңіз.

- Бұл желімдеу пистолеті балалардың, дене немесе ой қабілеттері шектелген немесе тәжірібесі және білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қауіпі пайда болады.

- Осы желімдеу пистолетін 8 жастан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірібесі және білімі жеткіліксіз адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болған жағдайда немесе осы тұлғадан желімдеу қаламын қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алып, қатысты тәуекелдерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақат алу қаупі туындайды.

- Балаларға абай болыңыз. Балалардың желімдеу пистолетімен ойнамауын қамтамасыз етіңіз.

- Балалардың желімдеу пистолетін тазалауына немесе жөндеуіне жол бермеңіз.

- Желімдеу пистолетін әр пайдалану алдында тексеріңіз. Зақымдарды байқасаңыз, желімдеу пистолетін пайдаланбаңыз. Желімдеу пистолетін өз бетінше ашпаңыз және оны тек білікті маманға және түпнұсқа қосалқы бөлшектермен жөндетіңіз. Зақымдалған желімдеу пистолеттері ток соғу қаупін арттырады.

- Қосулы желімдеу пистолетін бақылаусыз қалдырмаңыз.

| Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз. Жарылыс және қысқа тұйықталу қаупі туындайды.

- Желім өзектерін алауға тастамаңыз.

- Желімдеу құралын падаланудан соң қауіпсіз жерге қойып ораудан алдын толық сұытыңыз. Ыстық сопло зиян келтіруі мүмкін.

- Аккумуляторларды тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысында зарядтаңыз. Әйтпесе өрт қауіпі пайда болады.

- Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз. Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеуден сақтайсыз.

- Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді тұйықтауы мүмкін қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз. Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа тұйықталу күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.

- Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдаланылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жанып немесе жарылып қалуы мүмкін. Таза ауа ішке тартыңыз және шағымдар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.

- Аккумулятор дұрыс пайдаланылмаған немесе зақымдалған жағдайда, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ теріге тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз. Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.

- Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулулятор зақымдануы мүмкін. Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.

- Аккумуляторды ашпаңыз. Қысқа тұйықталу қауіпі бар.

- Ыстық соплоға тимеңіз. Күю қаупі бар.

- Бас үстінен жұмыстар өткізген кезде қорғаныш көзілдірік киіп жүріңіз. Осылайша көзіңізді тамшылап түсетін желімнен қорғайсыз.

- Желімдеу пистолетін жұмыс кезінде адамдарға немесе өзіңізге бағыттамаңыз. Ыстық желі күйіктерге әкелуі мүмкін.

- Реттелген температура желімдеу қаламы үшін жарамды болғанына көз жеткізіңіз. Температура тым жоғары болғанда, желім тым сұйық болып, бақылаусыз шығып кетуі мүмкін. Температура тым төмен болғанда, желім дайындамаға жеткілікті жабыспауы мүмкін.