# Forskriftsmessig bruk

Limpistolen er beregnet for løsemiddelfri liming av for eksempel papir, papp, kork, tre, skinn, tekstiler, skumplast, plast (unntatt PE, PP, PTFE og myk PVC), keramikk, porselen, metall, glass og stein.
Ved bruk av spesiallim (low melt) og bearbeidingstemperatur på 130 °C ër det mulig å lime varmeømfintlige materialer som for eksempel Styropor®.

Limpistolen er egnet for liming, reparasjoner, dekorering og modellbygging.