# Utilizare conform destinaţiei

Pistolul de lipit este destinat lipirii fără solvent, de exemplu, a hârtiei, cartonului, plutei, lemnului, pielii, materialelor textile, materialelor spongioase, maselor plastice (cu excepţia PE, PP, PTFE şi PVC-ului moale), ceramicii, porţelanului, metalului, sticlei şi pietrei.
Lipirea materialelor termosensibile, de exemplu, Styropor®, este posibilă cu utilizarea unor adezivi speciali (low melt) şi a unei temperaturi de prelucrare de 130 °C.

Pistolul de lipit este adecvat pentru lipire, reparare, decorare şi modelare.