# دستورات ایمنی

×

همه دستورات ایمنی و راهنمائی‌ها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق‌گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمائی‌ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

- اجازه ندهید که افراد نا‌وارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را نخوانده اند، با پیستوله چسب کار کنند.

- این پیستوله چسب برای استفاده توسط کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی مناسب نیست. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

- کودکان بالای 8 سال و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی توانند این پیستوله چسب را با اطمینان بکار برند، می توانند از پیستوله چسب با نظارت یا توجیه روش کاربری و خطرات ممکن بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

- مواظب کودکان باشید. اینگونه اطمینان حاصل می کنید که کودکان با پیستوله چسب بازی نمی‌کنند.

- تمیز و سرویس کردن پیستوله چسب توسط کودکان نباید بدون نظارت انجام شود.

- پیش از هر بار استفاده، دستگاه چسب تفنگی را کنترل کنید. در صورت تشخیص هر گونه آسیب دیدگی، از دستگاه چسب تفنگی استفاده نکنید .دستگاه چسب تفنگی را سر خود باز نکنید و برای تعمیر آن فقط به متخصصین حرفه ای رجوع و از وسایل یدکی اصل استفاده کنید. دستگاه های چسب تفنگی آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.

- پیستوله روشن شده را بدون نظارت نگذارید.

| باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.

- چسب را در آتش نیاندازید.

- پیستوله چسب را بعد از استفاده در جای ایمن قرار دهید و قبل از کنار گذاشتن، بگذارید کاملا خنک شود. نازل داغ ممکن است منجر به بروز خسارت گردد.

- باتری‌ها را منحصراً در دستگاه‌هایی شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند. در غیر اینصورت خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

- تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اِعمال فشار بیش از حد محافظت میشود.

- در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.

- در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

- کاربری اشتباه باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هرگونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری می‌تواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

- بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

- باتری را باز نكنید. خطر اتصال كوتاه وجود دارد.

- به نازل داغ دست نزنید. خطر سوختگی وجود دارد.

- هنگام کار کردن بالای سر، از عینک ایمنی استفاده کنید. این کار از چشم های شما در برابر چکیدن چسب محافظت می کند.

- چسب تفنگی را هنگام کار به سمت افراد یا خودتان نشانه نگیرید. چسب داغ می تواند باعث سوختگی گردد.

- اطمینان حاصل کنید که دمای تنظیم شده، مناسب میله چسب باشد. در دمای بسیار بالا، چسب به حالت مایع در آمده و ممکن است به شکلی غیر قابل کنترل حرکت کند. در دمای بسیار پایین، چسب به اندازه کافی به قطعه کار نمی چسبد.