# Приказ за наполнетост на батеријата

Приказот за наполнетост на батеријата при вклучен електричен алат неколку секунди го сигнализира расположливиот батериски капацитет или преоптоварување.

Приказот за наполнетост на акумулаторската батеријата при напола или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување ја прикажува состојбата за наполнетост на батеријата.

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 75–100 %
Трајно светло 2 × зелено | 40–75 %
Трајно светло 1 × зелено | 15–40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | 0–15 %

Доколку приказот за наполнетост на акумулаторската батерија трепка црвено, електричниот алат е преоптоварен.

3-те LED-светилки на приказот за наполнетост брзо трепкаат, доколку температурата на акумулаторската батерија е надвор од границите на работна температура и/или реагира заштитата од преоптоварување.