# 매거진 삽입하기(그림 A1−A2 참조)

- 순정 Bosch 액세서리만 사용하십시오. 매거진, 스탬퍼 및 발사관 등의 정밀 부품은 Bosch 의 심 및 피스에 맞게 제조되었습니다. 타 제조사는 다른 강종과 치수를 사용합니다.

보충 표시기 (11) 의 확인창에서 매거진에 심 또는 피스가 남아 있는지 확인할 수 있습니다.

- 전동공구를 돌리십시오.
- 매거진 잠금해제 버튼 (8) 을 누르면서 매거진 (9) 을 뒤쪽으로 빼내십시오.
- 타카 심 (14) 또는 매거진 피스 (15) 를 끼우십시오.
  매거진 피스 (15) 를 끼울 때 약간 기울여서 피스가 측면 패널에 밀착되게 하십시오. 표시를 참고하십시오.
- 매거진 (9) 을 다시 밀어넣어 고정시키십시오.

- 매거진을 풀고, 삽입하고, 닫을 때는 힘을 가하지 마십시오.