# Заполнение магазина (см. рис. A1−A2)

- Используйте только оригинальные Bosch принадлежности. Прецизионные детали скобозабивателя, такие как магазин, толкатель и спусковой канал подходят для использования скоб Bosch. Другие изготовители применяют другие марки стали и размеры.

Через окошко для контроля индикатора заполнения магазина (11) можно увидеть, остались ли в магазине скобы или гвозди.

- Переверните электроинструмент.
- Нажмите кнопку разблокировки магазина (8) и извлеките магазин (9), потянув назад.
- Вставьте обойму скоб (14) или ленту с гвоздями (15).
  Вставляя ленту с гвоздями (15) держите скобозабиватель под небольшим углом, чтобы гвозди касались боковой стенки. Следите, чтобы объем заполнения не превышал уровень маркировки.
- Вставьте магазин (9) обратно до фиксации.

- Не применяйте силу при открытии, наполнении и закрытии магазина.