# Forhåndsinnstilling av slagkraft

Merknad: Prøv alltid med den innstilte slagkraften på en materialrest først. Hvilken slagkraftinnstilling som er optimal, kan bare bestemmes med praktiske forsøk.

Tabellen gir en oversikt over anbefalte produkter.

Med hjulet (4) for innstilling av slagkraft kan du stille inn nødvendig slagkraft trinnvis på forhånd.
Se merkingen (3) for innstilling av slagkraft på elektroverktøyet.

Hvilken slagkraft som er nødvendig, avhenger av lengden på stiftene eller spikrene og fastheten til materialet.

## Hjulets innstillingsområde

Underlag |  |
Mykt tre (furu) | 1–4 | 4
Hardt tre (bøk) | 5–8 | 8
Sponplater | 3–8 | 5
Kryssfiner med trekjerne | 3–8 | 6