# Smūgio jėgos pasirinkimas

Nuoroda: nustatytą smūgio jėgą visada pirmiausia išbandykite naudodami nebereikalingą medžiagos gabaliuką. Optimali smūgio jėga nustatoma tik praktiniais bandymais.

Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra reko‌mendacinio pobūdžio.

Smūgio jėgos reguliavimo ratuku (4) pakopomis galite nustatyti reikiamą smūgio jėgą.
Tai atlikdami atkreipkite dėmesį į ant elektrinio įrankio esančią žymę (3) smūgio jėgos nustatymui.

Reikiama smūgio jėga priklauso nuo sąsagėlių ir vinių ilgio bei medžiagos kietumo.

## Reguliavimo ratuko reguliavimo intervalas

Pagrindas |  |
Minkštoji mediena (pušis) | 1–4 | 4
Kietoji mediena (bukas) | 5–8 | 8
Medienos drožlių plokštės | 3–8 | 5
Staliaus plokštė | 3–8 | 6