# مبين حالة شحن المركم

عندما تكون العدة الكهربائية مشغلة يشير مبين حالة شحن المركم لعدة ثوان إلى القدرة المتبقية في المركم أو إلى التحميل الزائد.

يشير مبين حالة شحن المركم عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء مضغوطًا بشكل نصفي أو بالكامل لعدة ثوان إلى حالة شحن المركم.

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | 75–100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | 40–75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | 15–40 %
ضوء وماض بطيء 1 × أخضر | 0–15 %

في حالة وميض مبين حالة شحن المركم باللون الأحمر فهذا يعني أن العدة الكهربائية عليها تحميل زائد.

تومض لمبات الدايود الثلاث بمبين حالة شحن المركم بسرعة عندما تخرج درجة حرارة المركم عن نطاق درجة حرارة التشغيل و/أو عند استجابة واقية فرط التحميل.